EXO1

1)

bits:

160\*144\*8=1,8 Mbits

Octet:

160\*144\*2=5,76 ko

o

2)

8000/(8\*8)=125

3)

8\*8\*2= 128 bits

4)

1024\*8\*8\*2